附件一：项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **定额编号** | **名称及说明** | **单位** | **工程数量** |
| 1 | 土12-215换 | 成品铝合金玻璃隔断 | m2 | 185.975  |
| 2 | 土8-41换 | 隔热断桥铝合金门安装平开~普通铝合金型材采用中空玻璃 | m2 | 32.400  |
| 3 | 8-33 | 成品套装木门安装单扇门 | 樘 | 1.000  |
| 4 | 12-216 | 隔墙龙骨 轻钢龙骨中距（mm以内)竖600横1500 | m2 | 220.650  |
| 5 | 13-23换 | 石膏板安在U型轻钢龙骨上侧面~石膏板每增加一层~共2层 | m2 | 220.650  |
| 6 | 13-18换 | 细木工板钉在轻钢龙骨上侧面~细木工板每增加一层细木工板~共2层 | m2 | 220.650  |
| 7 | 11-104 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板 | m2 | 6.720  |
| 8 | 13-71 | 铝方通天棚间距（mm）150 | m2 | 30.000  |
| 9 | 13-10 | 轻钢龙骨（U50型）平面 | m2 | 30.000  |
| 10 | 8-110换 | 隔热断桥铝合金推拉~普通铝合金型材采用中空玻璃 | m2 | 3.750  |
| 11 | 单例 | 排烟口移位 | 项 | 1.000  |
| 12 | 单例 | 财务室空调安装 | 台 | 1.000  |
| 13 | 14-128换 | 刷乳胶漆 遍数3遍 | m2 | 841.300  |
| 14 | 14-141 | 批刮腻子（满刮两遍）抹灰面 | m2 | 841.300  |
| 15 | 12-7 | 墙面贴玻纤网格布 | m2 | 441.300  |
| 16 | 安4-8-28换 | 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400~耐火桥架 | m | 85.000  |
|  | 2927330007 | 电缆桥架 | m | 1.010  |
| 17 | 4-11-144 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20 | m | 350.000  |
|  | 2906120285 | 刚性阻燃管 | m | 1.060  |
| 18 | 安4-13-198换 | 荧光灯具安装 吊链式单管~组合式荧光灯 | 套 | 58.800  |
|  | 2500120001 | 成套灯具 | 套 | 1.010  |
| 19 | 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 1800.000  |
|  | 2801120885 | 铜芯塑料绝缘线 | m | 1.160  |
| 20 | 4-12-24 | 穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 4200.000  |
|  | 2801120885 | 铜芯塑料绝缘线 | m | 1.050  |
| 21 | 4-11-201 | 塑料线槽敷设 高+宽（mm）≤120 | m | 120.000  |
|  | 2903330011 | 100\*50 | m | 1.050  |
| 22 | 4-11-199 | 塑料线槽敷设 高+宽（mm）≤50 | m | 60.000  |
|  | 2903330011 | 2040 | m | 1.050  |
| 23 | 4-13-317 | 单相明插座电流（A）≤16 | 套 | 210.000  |
|  | 2641120027 | 五孔插座 | 套 | 1.020  |
| 24 | 5-2-13 | 双绞线缆 管内穿放≤4对 | m | 2800.000  |
|  | 2801330075 | 双绞线缆 | m | 1.050  |
| 25 | 4-13-301 | 跷板暗开关单控≤3联 | 套 | 25.000  |
|  | 2605120033 | 照明开关 | 只 | 1.020  |
| 26 | 安5-2-35 | 信息插座 4对模块安装 | 个 | 70.000  |
|  | HY005 | 模块 | 个 | 1.010  |
| 27 | 单例 | 机械开孔 | 个 | 10.000  |
| 28 | 单例 | 卷帘 | m2 | 62.500  |
| 29 | 单例 | 原有灯具拆除、休闲区开门洞等拆除内容 | 项 | 1.000  |
| 30 | 单例 | 地面成品保护 | m2 | 1000.000  |
| 31 | 单例 | 施工深化设计费用 | 项 | 1.000  |